**Inverter Solis 8KW S5-GR1P8K**

Nhỏ gọn và nhẹ

Hiệu suất tối đa 98,0%

Dòng điện từng chuỗi lên đến 14A

Công nghệ chuyển mạch tần số siêu cao

Dải điện áp rộng và điện áp khởi động thấp

Bảo vệ AFCI, chủ động giảm rủi ro hỏa hoạn

Thiết kế 3 MPPT với thuật toán MPPT chính xác

Kết nối thân thiện và thích ứng với lưới điện

Mô tả

Biến tần S5-GR1P 8K được thiết kế cho các nhà máy điện mặt trời (PV) dân dụng. Thiết kế 3 MPPT có thể làm giảm sự không khớp của chuỗi một các hiệu quả. Thiết kế nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng lắp đặt. Mức bảo vệ được tăng đến IP66. Chức năng AFCI tích hợp có thể chủ động giảm nguy cơ hỏa hoạn.